附件2
福州市绿色建材应用比例计算技术细则
（2026年版）
(征求意见稿)
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局部修订说明
本次局部修订工作是依据住房和城乡建设部《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024年版）、中国工程建设标准化协会《绿色建材应用比例计算核算方法》T/CECS10532-2025中相关调整，结合财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》新增要求，由福州市建筑设计院股份有限公司会同有关单位共同完成。
本次局部修订的主要内容包括：（1）补充明确核算单元要求；（2）与现行绿色建筑评价标准中绿色建材各一级指标分值占比相协调；（3）根据现行绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准增设必选项；（4）根据《福州市绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（2026年版）》修订内容调整二级指标名称；（5）根据第一批试点项目情况调整分值计算方法及必选项要求，优化实施效果。
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1 编制依据
本细则参照住房和城乡建设部《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024年版）、中国工程建设标准化协会《绿色建材应用比例计算核算方法》T/CECS10532-2025及财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》制定。

2 基本要求
2.1      新建、改建、扩建和改造工程的设计与审查、工程采购、建筑施工及竣工验收阶段的绿色建材应用比例应按本文件核算。绿色建材应用比例宜以单体建筑作为计算单元。当以单体建筑作为核算单元时，宜合下列规定：
a）单体建筑应按项目规划批准文件中的建筑编号确认；
b）单体建筑由主楼、裙楼组成时，主楼、裙楼可按不同的单体建筑进行计算；
c）单体建筑的层数不大于3层，且地上建筑面积不超过500㎡时，可由多个单体建筑组成建筑组团作为计算单元；
d）地下建筑(含地下室)可单独进行计算；
e）当项目包含多个单体建筑时，可分别核算每个单体建筑的绿色建材应用比例，然后按建筑面积加权平均计算整个项目的绿色建材应用比例。
2.2      绿色建材应用比例的计算应在项目设计阶段开展，并在竣工结算阶段以项目结算报告中绿色建材实际使用量等相关佐证材料为依据复核验收。
2.3      绿色建材应用比例的计算指标应由主体及围护结构工程用材、装饰装修工程用材、机电安装工程用材、室外工程用材4类指标组成，且每类指标按子类别分设二级指标。
2.4      绿色建材应用比例4类计算指标合计100分，其中主体及围护结构工程用材指标设置45分、装饰装修工程用材指标设置35分、机电安装工程用材指标设置15分、室外工程用材指标设置5分。绿色建材应用比例计算指标实际得分值按本细则第3章计算方法的相关要求经计算后确定。

3 计算方法
3.1      建筑工程绿色建材应用比例应按下式进行计算：
P=〔（Q1+Q2+Q3+Q4）/（100-Q5）〕×100%          （3.1）
式中： P-绿色建材应用比例；
Q1-主体及围护结构工程用材指标实际得分值；
Q2-装饰装修工程用材实际得分值；
Q3-机电安装工程用材实际得分值；
Q4-室外工程用材实际得分值。
Q5-项目工程内不含的二级指标。
3.2      绿色建材应用比例各项计算指标的实际得分值计算应按表3.2相关要求进行。



表 3.2    绿色建材应用比例计算要求
	绿色建材应用比例计算要求

	计算指标
	应用选择项及比例要求
	二级指标分值
	计算
分值
（总分100）
	备注

	一级
指标
	二级指标
	
	
	
	

	主体及围护结构工程用材Q1（共10项）
	预拌混凝土
	砖混结构及装配式混凝土结构必选,≥80%
	5
	45
	其他土建材料包含但不限于以下材料：轻钢龙骨、遮阳制品、集成房屋、结构修复材料、施工辅助机具及产品、厂拌沥青、固废再生材料及其制品等，每项2分，最多得4分。

	
	混凝土结构构件、钢结构构件、现代木结构用材
	装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑必选,≥80%
	5
	
	

	
	预拌砂浆
	必选,≥80%
	4
	
	

	
	砌体材料（含内外墙）
	必选,≥80%
	5
	
	

	
	防水密封材料
	可选
	4.5
	
	

	
	保温隔热材料
	必选,≥80%
	4.5
	
	

	
	节能外门窗/透光幕墙
	必选,≥80%
	5
	
	

	
	非透光幕墙、外墙板
	可选
	3
	
	

	
	钢筋及连接件
	必选,≥80%
	5
	
	

	
	其它土建材料
（从备注内选择）
	可选
	4
	
	

	装饰装修工程用材Q2（共10项）
	吊顶材料
	可选
	4.5
	35
	其他装饰材料包含但不限于以下材料：抗菌净化材料、装配式集成墙面、整体橱柜、环保型壁纸（布）、装修装饰用木制品、装修装饰用金属制品、装修装饰用石材、其他建筑装饰板、建筑陶瓷制品等，每项1.5分，最多得3分。

	
	楼地面、屋面装饰材料
	可选
	4.5
	
	

	
	室内涂料
	必选,≥80%
	4
	
	

	
	外墙装饰材料
	可选
	4
	
	

	
	建筑内隔墙板
	装配式建筑必选,≥80%
	3.5
	
	

	
	石膏装饰材料
	可选
	1.5
	
	

	
	建筑内门窗
	可选
	3
	
	

	
	电气照明
	可选
	3.5
	
	

	
	卫生洁具
	可选
	3.5
	
	

	
	其它装饰材料
（从备注内选择）
	可选
	3
	
	

	机电安装工程用材Q3（共10项）
	给排水管材管件阀门
	可选
	2
	15
	其他机电材料包含但不限于以下材料：其他采光系统产品、光伏发电系统、控制计量系统、辐射供暖设备及系统、蓄能材料及其装置、热交换器、风管用保温管（板）等，每项1分，最多得2分。

	
	水处理设备/二次供水设备
	可选
	1
	
	

	
	高低压配电柜
	可选
	2
	
	

	
	母线槽、电线电缆
	可选
	2
	
	

	
	充电桩
	可选
	1
	
	

	
	智能电梯及传输系统
	可选
	1
	
	

	
	冷热源设备、空调新风设备
	可选
	2
	
	

	
	风机盘管、保温复核风管、防火排烟风管
	可选
	1
	
	

	
	设备隔振降噪装置
	可选
	1
	
	

	
	其他机电材料
（从备注内选择）
	可选
	2
	
	

	室外工程用材Q4（共3项）
	透水铺装材料
	可选
	2
	5
	其他室外材料包含但不限于以下材料：机械停车设备、雨水收集回用系统、建筑垃圾处置系统、园林用木竹材料、合成材料面层运动场地材料、渗管/渠、下沉式绿地材料、园林用石材等，每项1分，最多得2分。

	
	屋面（垂直）绿化材料
	可选
	1
	
	

	
	其他室外材料
（从备注内选择）
	可选
	2
	
	

	不参评项总和分值Q5
	不参评项总和分值
	
	项目工程内不含的二级指标。




3.3      应将结算材料清单映射归类到二级指标中，以判定清单中材料归属于哪类绿色建材产品，其相应技术指标应符合中国工程建设标准化协会《绿色建材评价》系列标准，或《福州市绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（2026年版）》相关指标要求，宜以绿色建材评价、认证证书及绿色建材采信应用数据库为依据。
3.4      每个二级指标根据所用的所有材料计算绿色建材占比；占比大于80%（含80%），获得对应二级指标全部分值；必选项绿色建材占比必须大于80%（含80%）。
3.5      每个一级指标下均有一个“其它材料”二级指标，该指标可根据项目实际建材使用情况添加现有二级指标目录中未列入的建筑材料。在每一类二级指标下，可根据项目实际建材使用情况添加现有三级指标目录中未列入的建筑材料可以1个及以上“其它”三级指标形式出现。
3.6      按绿色建材产品分级认证目录计算4类计算指标分值，分值计算结果取小数点后1位。

4 资料及流程
4.1      开展绿色建材应用比例计算的项目，所提交的评价材料应符合《福州市绿色建材应用试点项目设计及评价导则（试行）》中的相关要求，设计单位、建设单位和施工单位应保证提交材料的真实性、完整性和可追溯性。
4.2      开展绿色建材应用比例计算的项目，设计阶段应于绿色建筑设计专篇中提交绿色建材应用比例计算表（附件A）；竣工验收阶段应提交绿色建材应用比例计算报告（附件B），需包含以下内容：
1    基本情况表；
2    主要建筑材料应用明细表；
3    绿色建材应用比例计算汇总表；
4    现场抽查核验佐证材料。

附录 A
绿色建材应用比例计算表——设计阶段
	计算指标
	应用选择项及比例要求
	是否绿色建材≥80%
	二级指标分值
	是否不参评
	实际得分
	计算
方式
	备注

	一级指标
	序号
	二级指标
	
	
	
	
	
	
	

	主体及围护结构工程用材Q1
	1
	预拌混凝土
	砖混结构及装配式混凝土结构必选,≥80%
	（填写“是”或“否”，同列各项填写规则相同）
	5
	（本项参评填“-”不参评填“○”，同列各项填写规则相同）
	（填写本二级指标实际得分，同列各项填写规则相同）
	Q1共10个二级指标，小计45分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他土建材料包含但不限于以下材料：轻钢龙骨、遮阳制品、集成房屋、结构修复材料、施工辅助机具及产品、厂拌沥青、固废再生材料及其制品等，每项2分，最多得4分。

	
	2
	混凝土结构构件、钢结构构件、现代木结构用材
	装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	3
	预拌砂浆
	必选,≥80%
	
	4
	
	
	
	

	
	4
	砌体材料（含内外墙）
	必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	5
	防水密封材料
	可选
	
	4.5
	
	
	
	

	
	6
	保温隔热材料
	必选,≥80%
	
	4.5
	
	
	
	

	
	7
	节能外门窗/透光幕墙
	必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	8
	非透光幕墙、外墙板
	可选
	
	3
	
	
	
	

	
	9
	钢筋及连接件
	必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	10
	其它土建材料
（从备注内选择）
	可选
	
	4
	
	
	
	

	Q1总分
	
	
	
	
	45
	
	（填写Q1实际总得分）
	
	

	装饰装修工程用材Q2
	1
	吊顶材料
	可选
	
	4.5
	
	
	Q2共10个二级指标，小计35分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他装饰材料包含但不限于以下材料：抗菌净化材料、装配式集成墙面、整体橱柜、环保型壁纸（布）、装修装饰用木制品、装修装饰用金属制品、装修装饰用石材、其他建筑装饰板、建筑陶瓷制品等，每项1.5分，最多得3分。

	
	2
	楼地面、屋面装饰材料
	可选
	
	4.5
	
	
	
	

	
	3
	室内涂料
	必选,≥80%
	
	4
	
	
	
	

	
	4
	外墙装饰材料
	可选
	
	4
	
	
	
	

	
	5
	建筑内隔墙板
	装配式建筑必选,≥80%
	
	3.5
	
	
	
	

	
	6
	石膏装饰材料
	可选
	
	1.5
	
	
	
	

	
	7
	建筑内门窗
	可选
	
	3
	
	
	
	

	
	8
	电气照明
	可选
	
	3.5
	
	
	
	

	
	9
	卫生洁具
	可选
	
	3.5
	
	
	
	

	
	10
	其它装饰材料
（从备注内选择）
	可选
	
	3
	
	
	
	

	Q2总分
	
	
	
	
	35
	
	（填写Q2实际总得分）
	
	

	机电安装工程用材Q3
	1
	给排水管材管件阀门
	可选
	
	2
	
	
	Q3共10个二级指标，小计20 15分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他机电材料包含但不限于以下材料：其他采光系统产品、光伏发电系统、控制计量系统、辐射供暖设备及系统、蓄能材料及其装置、热交换器、风管用保温管（板）等，每项1分，最多得2分。

	
	2
	水处理设备/二次供水设备
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	3
	高低压配电柜
	可选
	
	2
	
	
	
	

	
	4
	母线槽、电线电缆
	可选
	
	2
	
	
	
	

	
	5
	充电桩
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	6
	智能电梯及传输系统
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	7
	冷热源设备、空调新风设备
	可选
	
	2
	
	
	
	

	
	8
	风机盘管、保温复核风管、防火排烟风管
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	9
	设备隔振降噪装置
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	10
	其他机电材料
（从备注内选择）
	可选
	
	2
	
	
	
	

	Q3总分
	
	
	
	
	15
	
	（填写Q3实际总得分）
	
	

	室外工程用材Q4
	1
	透水铺装材料
	可选
	
	2
	
	 
	Q7共3个二级指标，小计5分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他室外材料包含但不限于以下材料：机械停车设备、雨水收集回用系统、建筑垃圾处置系统、园林用木竹材料、合成材料面层运动场地材料、渗管/渠、下沉式绿地材料、园林用石材等，每项1分，最多得2分。

	
	2
	屋面（垂直）绿化材料
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	3
	其他室外材料
（从备注内选择）
	可选
	
	2
	
	
	
	

	Q4总分
	
	
	
	
	5
	
	（填写Q4实际总得分）
	
	

	Q5总分
	
	不参评项总和分值
	
	
	
	
	（填写所有不参评项对应二级指标的总分值）
	项目工程内不含的二级指标。

	绿色建材应用比例P
	必选项如参评应达到80%应用比例
	
	（填写最终比例计算结果）
	计算方法：P=(Q1+Q2+Q3+Q4)/（100-Q5）*100%


注：
1 按《福州市绿色建材应用比例计算技术细则》表 3.2 的要求，分别计算4类核算指标绿色建材应用比例计算分值；
2 当某项目为多栋建筑构成，按栋的编号分别列出；
3 如有项目工程内不含的二级指标，于是否不参评中画○，并于Q5总分中统计出不参评项总和分值；
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附录 B


报告编号：



绿色建材应用比例计算报告
















项目名称：	  建设单位：	  核算单位：	  
编制日期：	  



一、基本信息表

	项目名称
	

	项目地址
	

	工程类别
	□居住建筑       □公共建筑 

	结构类型
	

	绿色建筑星级
	
	绿色建材应用比例
	

	建设单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	设计单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	施工单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	建筑面积
	
	楼栋总数
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	核算依据
	

	核算单位
	

	核算成员
	

	核算时间
	


二、主要建筑材料应用明细表

	类别
	材料名称
	规格型号
	材料供应单 位
	材料生产商 （品牌）
	竣工图决算量
	是否绿色建材

	主体及围护结
构工程用材
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	
	……
	……

	装饰装修工程用材
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	
	……
	……

	机电安装工程用材
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	
	……
	……

	
室外工程用材
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	
	……
	……


注：
1 当某项目为多栋建筑构成，按编号分别列出；
2 表中相关数据应按企业提供技术支撑材料填写， 必要时应对其提供材料进行抽查。
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三、绿色建材应用比例计算汇总表——竣工验收阶段

	计算指标
	是否为绿色建材
	绿色建材应用量
	建筑材料应用总量
	二级指标应用比例
	是否绿色建材≥80%
	二级指标分值
	是否不参评
	实际得分
	计算
方式
	备注

	一级指标
	序号
	二级指标
	三级
指标
	用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主体及围护结构工程用材Q1
	1
	*预拌混凝土
	（填写本二级指标对应的三级指标项目）
	（填写三级指标具体用量。同一二级指标下的三级指标如计量单位相同，可按对应单位填写，例如m、㎡、m³、个、扇等；如计量单位不同，可按对应材料总造价指标填写）
	（填写“是”或“否”）
	（填写对应二级指标中满足绿色建材的三级指标建材总用量）
	（填写对应二级指标建材总用量）
	（填写对应二级指标中绿色建材应用量/建筑材料应用总量的百分值）
	（填写“是”或“否”）
	5
	（本项参评填“-”不参评填“○”）
	（填写本二级指标实际得分，同列各项填写规则相同）
	Q1共10个二级指标，小计40分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他土建材料包含但不限于以下材料：轻钢龙骨、遮阳制品、集成房屋、结构修复材料、施工辅助机具及产品、厂拌沥青、固废再生材料及其制品等，每项2分，最多得4分。

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	*预制混凝土构件
钢结构构件
现代木结构用材
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	3
	*预拌砂浆
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	4
	*砌体材料
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	5
	防水密封材料
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	
	
	
	

	
	6
	*保温隔热材料
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	
	
	
	

	
	7
	*节能外门窗/透光幕墙
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	8
	非透光幕墙、外墙板
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	9
	*钢筋及连接件
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	10
	其它土建材料
（从备注内选择）
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	Q1总分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	（填写Q1实际总得分）
	
	

	装饰装修工程用材Q2
	1
	吊顶材料
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	
	
	Q2共10个二级指标，小计30分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他装饰材料包含但不限于以下材料：抗菌净化材料、装配式集成墙面、整体橱柜、环保型壁纸（布）、装修装饰用木制品、装修装饰用金属制品、装修装饰用石材、其他建筑装饰板、建筑陶瓷制品等，每项1.5分，最多得3分。

	
	2
	楼地面、屋面装饰材料
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	
	
	
	

	
	3
	*室内涂料
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	4
	外墙装饰材料
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	5
	*建筑内隔墙板
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	

	
	6
	石膏装饰材料
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	

	
	7
	建筑内门窗
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	8
	电气照明
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	

	
	9
	卫生洁具
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	

	
	10
	其它装饰材料
（从备注内选择）
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Q2总分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	
	（填写Q2实际总得分）
	
	

	机电安装工程用材Q3
	1
	给排水管材管件阀门
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	Q3共10个二级指标，小计20分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他机电材料包含但不限于以下材料：其他采光系统产品、光伏发电系统、控制计量系统、辐射供暖设备及系统、蓄能材料及其装置、热交换器、风管用保温管（板）等，每项1分，最多得2分。

	
	2
	水处理设备/
二次供水设备
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	3
	高低压配电柜
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4
	母线槽、电线电缆
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5
	充电桩
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	6
	智能电梯及传输系统
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	7
	冷热源设备、
空调新风设备
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	8
	风机盘管、保温复核风管、防火排烟风管
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	9
	设备隔振降噪装置
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	10
	其他机电材料
（从备注内选择）
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Q3总分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	（填写Q3实际总得分）
	
	

	室外工程用材Q4
	1
	透水铺装材料
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	 
	Q7共3个二级指标，小计10分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他室外材料包含但不限于以下材料：机械停车设备、雨水收集回用系统、建筑垃圾处置系统、园林用木竹材料、合成材料面层运动场地材料、渗管/渠、下沉式绿地材料、园林用石材等，每项1分，最多得 2分。

	
	2
	屋面（垂直）
绿化材料
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	3
	其他室外材料
（从备注内选择）
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Q4总分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	（填写Q4实际总得分）
	
	

	Q5总分
	
	不参评项总和分值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（填写所有不参评项对应二级指标的总分值）
	项目工程内不含的二级指标。

	绿色建材应用比例P
	（填写最终比例计算结果）
	计算方法：P=(Q1+Q2+Q3+Q4)/(100-Q5)*100%

	核算成员
	

	核算单位
	


注：
1 按《福州市绿色建材应用比例计算技术细则》表 3.2 的要求，分别计算4类核算指标绿色建材应用比例计算分值；
2 当某项目为多栋建筑构成，按栋的编号分别列出；
3 如有项目工程内不含的二级指标，于是否不参评中画○，并于Q5总分中统计出不参评项总和分值；
9

四、现场抽查核验佐证材料
注： 核算单位需附上对现场抽查核验佐证材料，如现场照片、现场核
查记录文档等。
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