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福州市绿色建材应用项目设计及评价导则
（2026年版）
(征求意见稿)

局部修订说明
本次局部修订工作是依据《福州市绿色建材应用比例计算技术细则（2026年版 试行）》中相关调整修订，由福州市建筑设计院股份有限公司会同有关单位共同完成。
本次局部修订的主要内容为：调整简化项目各阶段检查与评价材料要求，更新附录A中《绿色建材应用比例计算汇总表》与《福州市绿色建材应用比例计算技术细则（2026年版 试行）》对应，更新附录B中《应用项目绿色建材类型表》与《福州市绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（2026年版）》对应。
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[bookmark: _Toc20023]1  总则

1.0.1   为落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，规范福州市绿色建材应用项目的设计和评价，制定本导则。
1.0.2   本导则适用于福州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升应用项目（以下简称“应用项目”）。
1.0.3   福州市绿色建材应用项目评价除应符合本导则外，尚应符合国家和地方有关标准要求。
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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc17987]2  术语

2.1   绿色建筑
在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。
2.2   绿色建材
是指在全生命期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。本导则中所指的绿色建材，为符合《福州市绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（2026年版）》（以下简称《基本要求》）相关指标要求的建筑材料、构配件及设备设施。

[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc9461]3  基本规定

3.0.1   应用项目评价应在项目竣工验收前进行。
3.0.2   申请评价方应对应用项目应选用适宜技术、设备和材料，对规划、设计、施工等阶段进行全过程控制，并应在评价时提交相应分析、测试报告和相关文件。申请评价方应对所提交资料的真实性和完整性负责。
3.0.3      评价机构应对申请评价方提交的分析、测试报告和相关文件进行审查，判定是否合格。
3.0.4   应用项目应用率需按照《福建省绿色建筑设计标准》DBJ13-197-2022中绿色建筑设计星级要求，不同星级等级对应不同的应用比例，各等级绿色建筑中的绿色建材应用率不应低于以下要求：
1   基本级绿色建筑中绿色建材应用率不应低于25%。
2   一星级绿色建筑中绿色建材应用率不应低于40%。
3   二星级绿色建筑中绿色建材应用率不应低于50%。
4   三星级绿色建筑中绿色建材应用率不应低于70%。
5   纳入福州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的项目绿色建材应用率不应低于40%。
3.0.5   应用项目绿色建材应用比例计算方法应按照《福州市绿色建材应用比例计算技术细则》计算（以下称为计算细则）。
3.0.6   根据工程实践与建材特性，结合福州当地的建材产业现状，从安全环保、节能节材、工程用量、产业发展等维度，将绿色建材分为“必选绿色建材”与“可选绿色建材”。被列为“必选绿色建材”的，应用项目如有应用相关类别建材则必须使用绿色建材（应用比例原则上为80%及以上）。
3.0.7   应用项目使用的绿色建材应满足《基本要求》中的建设要求及建筑材料、构配件及设备设施对应的绿色要求和品质属性要求。
3.0.8    应用项目使用的绿色建材二级指标材料可参考附录B对应分类。


[bookmark: _Toc12498]4  设计及评价

4.0.1   应用项目应按照项目可行性研究报告、建筑方案设计、初步设计、施工图设计、项目验收的阶段分别进行。
4.0.2    应用项目可研阶段应在批复文件中应载明该项目为“福州市绿色建材应用项目”。
4.0.3   应用项目建筑方案设计及初步设计阶段应在设计报审文件的绿色建筑设计专篇中明确绿色建材应用比例要求，并满足绿色建材应用比例不低于相应绿色建筑星级对应的比例要求。
4.0.3   施工图设计文件的绿色建筑设计专篇中应包含绿色建材应用比例计算表（详附录B），并与主体设计文件一同报送施工图审查机构。
4.0.4   应用项目绿色建材设计专篇中的比例计算为设计理论值，项目建设单位或施工单位在实际施工过程中可根据项目实际情况调整各绿色建材应用部位及用量，验收报告根据实际工程量调整复核，绿色建材最终实际应用比例不应低于相应绿色建筑星级对应的比例的要求。
4.0.5   应用项目验收评价应由市建设局备案及认可的第三方评价机构出具验收报告，并报送市建设局审核通过后，认定验收合格，方可取得所涉及的绿色建筑评价中的绿色建材相应分值。
5

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc24592]5   检查与评价的原则、方法与基本内容

[bookmark: _Toc14786]5.1       原则
5.1.1   应用项目的检查与评价应在综合考虑建设项目应用的绿色建材比例的基础上，对建设项目相关文件和资料等内容进行评价，其内容必须实事求是、客观、公正。
5.1.2   应用项目在设计及建设过程中应接受绿色建材应用情况检查，并在竣工验收备案前完成绿色建材应用评价。
[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc5789]5.2   方法
5.2.1   绿色建材应用项目检查主要可采用现场调查、资料收集、对比分析、专题调研、模拟验算、检验检测等方法。
5.2.2   绿色建材应用项目评价应采用现场调查、资料收集、复核验算、检验检测等方法。
[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc8618]5.3   基本内容
5.3.1   绿色建材应用项目检查与评价应对建设项目与法律法规、规范标准等有关政策的符合性做出评价。
5.3.2       绿色建材应用项目检查与评价应对以下项目进行符合性评价。
1   绿色建材应用项目检查与评价应对建材供应商提供的检测报告或认证证书或符合性证明等文件的可靠性进行评价。
2   绿色建材应用项目检查与评价应对责任单位提供的绿色建材进场验收合格证明的可靠性进行评价。
3      绿色建材应用项目检查与评价应对建设单位提供的绿色建材应用比例计算书的可靠性进行评价。
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark8]

[bookmark: _Toc15708]6  检查与评价材料要求

[bookmark: _Toc3750]6.1   项目可行性研究报告专项资料
6.1.1   可行性研究报告（以下简称可研）编制单位应根据项目实际情况，对照相应区域的绿色建筑专项规划、《福建省绿色建筑发展条例》、《福建省绿色建筑设计标准》（(DBJ/T13-197-2022)）、《福建省绿色建筑评价标准》（DBJ/T13-118-2021）等国家及地方相关规范，编写绿色建筑设计专篇，专篇包括但不限于以下内容：
1   项目概况、编制依据，相关规划与建设条件。
2   绿色建筑星级目标及绿色建材应用基本要求、相关专业建设要求。
3   项目装配式建造及全装修要求；需明确装配率和主要措施。
6.1.2    可研编制单位根据《基本要求》的材料类型，反映在相应的投资估算、项目招标等相关章节中。
6.1.3   应用项目的投资估算编制，需充分考虑绿色建筑和绿色建材的相关增量成本。
6.1.4   市、区（县市）投资主管部门根据相应流程对可研报告进行评审时，应邀请至少一名绿色建筑相关专家，针对可行性研究报告中绿色建筑章节进行评审，复核绿色建材应用比例要求，并在评审结论中予以体现。
6.1.5      市、区（县市）投资主管部门在应用项目的可研批复中，应载明该项目为“福州市绿色建材应用项目”。
6.1.6   在可研批复完成后才选定为应用项目的，该资料可容缺。

[bookmark: _Toc23762]6.2   项目设计专项资料
6.2.1    绿色建材应用项目检查与评价应对建设项目的设计、采购、招标投标、施工等资料收集及分析，文件及相关资料应作为评价文件的重要依据，必须提交完整、准确、有效。
6.2.2    绿色建材应用项目建筑设计方案报审设计说明及初步设计说明的绿色建筑专篇中应包含“绿色建材方案设计内容”。设计专篇应包含以下内容：
1   规划与建设条件，绿色建筑星级等级要求，其中星级等级应按照相应区域的《福建省绿色建筑评价标准》（GBJ/T13-118-2021）要求分别明确。
2      明确该项目为绿色建材应用项目，需满足绿色建材应用比例不低于相应星级对应的比例的要求。
3   若应用项目在本导则发布前已完成方案报审，该资料可容缺。
6.2.3    施工图设计阶段，设计文件的《绿色建筑设计专篇》中应包含绿色建材应用要求及比例计算表、绿色建材主要设计内容、参数及具体构造和措施，并对前一阶段获取政府部门批复中的相关内容进行复核。
[bookmark: _Toc24224]6.3   项目验收专项资料
6.3.1   项目验收阶段，验收文件应包含《绿色建材应用报告书》，绿色建材主要设计内容、参数及具体构造和措施，并对施工图阶段的相关内容进行复核。《应用报告书》含以下内容：
1   建筑工程项目建造方式及其结构形式；
2   《计算细则》中的绿色建材实际比例计算报告。
3   绿色建材检测报告认证证书或者符合性证明。
[bookmark: _GoBack]4   施工单位提供绿色建材进场专项台账，内容包括但不限于产品名称、规格型号、 产品数量、进货单位、生产厂家、质量证明文件编号、进场时间等。
5   建设单位提供绿色建材进场验收时施工、监理单位出具的核查质量证明文件，包括合格证、型式检验（检测）报告/认证证书，其中型式检验（检测）报告测报告需完 整描述受检绿色建材的委托人名称及地址、制造商名称及地址、生产厂名称及地址、 产品名称、产品描述、型号、规格等。
6   按照以上要求编写验收专篇并装订成册形成报告书。


[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc15600]7  评价要点

[bookmark: _Toc15559]7.1   一般规定
7.1.1   列入绿色建材应用的项目，在建设过程中出现下列情况之一者，根据违反的具体情况，依据相关法律法规进行相应的处罚，并上网公布，视情节严重纳入信用体系。
1   绿色建材性能要求及应用比例不合格的；
2       未按国家、省、市相关标准、导则和产品质量要求实施的；
3   未按规定程序和施工图纸组织建设的；
4   未按规定时间完成项目验收的；
5   对上级部门发现问题未及时整改的；
6   提供虚假材料的。

[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc23328]7.2   绿色建材应用评价
7.2.1    绿色建材应用评价内容应包括以下内容：
1   建材供应商提供包含相关指标的第三方检测报告或认证证书或符合性证明等文件。
2   相关责任单位按照施工验收规范的要求提供的绿色建材进场验收合格证明。
3   建设单位在项目竣工阶段，根据实际使用情况，经过核算提交的主体及围护结构工程材料利用绿色建材应用比例计算书。
7.2.2   应用项目使用的绿色建材应满足《基本要求》中对其品质属性的要求。
7.2.3   应用项目使用的绿色建材的性能指标不应低于设计文件的要求。

[bookmark: bookmark14]
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc7146]8  应用项目评价
[bookmark: _Toc26047]8.1  一般规定
8.1.1   评价范围应涵盖施工合同中约定的所有建设内容，原则上不予甩项。
8.1.2     应用项目评价工作以验收评价为主。
[bookmark: bookmark18]8.1.3     鼓励建设单位会同设计、施工、节能评价及绿建咨询等单位在竣工验收后申报绿色建筑评价标识。
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[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc1173]附录 A：应用项目施工图设计绿色建材应用比例计算表
	计算指标
	应用选择项及比例要求
	是否绿色建材≥80%
	二级指标分值
	是否不参评
	实际得分
	计算
方式
	备注

	一级指标
	序号
	二级指标
	
	
	
	
	
	
	

	主体及围护结构工程用材Q1
	1
	预拌混凝土
	砖混结构及装配式混凝土结构必选,≥80%
	（填写“是”或“否”，同列各项填写规则相同）
	5
	（本项参评填“-”不参评填“○”，同列各项填写规则相同）
	（填写本二级指标实际得分，同列各项填写规则相同）
	Q1共10个二级指标，小计45分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他土建材料包含但不限于以下材料：轻钢龙骨、遮阳制品、集成房屋、结构修复材料、施工辅助机具及产品、厂拌沥青、固废再生材料及其制品等，每项2分，最多得4分。

	
	2
	混凝土结构构件、钢结构构件、现代木结构用材
	装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	3
	预拌砂浆
	必选,≥80%
	
	4
	
	
	
	

	
	4
	砌体材料（含内外墙）
	必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	5
	防水密封材料
	可选
	
	4.5
	
	
	
	

	
	6
	保温隔热材料
	必选,≥80%
	
	4.5
	
	
	
	

	
	7
	节能外门窗/透光幕墙
	必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	8
	非透光幕墙、外墙板
	可选
	
	3
	
	
	
	

	
	9
	钢筋及连接件
	必选,≥80%
	
	5
	
	
	
	

	
	10
	其它土建材料
（从备注内选择）
	可选
	
	4
	
	
	
	

	Q1总分
	
	
	
	
	45
	
	（填写Q1实际总得分）
	
	

	装饰装修工程用材Q2
	1
	吊顶材料
	可选
	
	4.5
	
	
	Q2共10个二级指标，小计35分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他装饰材料包含但不限于以下材料：抗菌净化材料、装配式集成墙面、整体橱柜、环保型壁纸（布）、装修装饰用木制品、装修装饰用金属制品、装修装饰用石材、其他建筑装饰板、建筑陶瓷制品等，每项1.5分，最多得3分。

	
	2
	楼地面、屋面装饰材料
	可选
	
	4.5
	
	
	
	

	
	3
	室内涂料
	必选,≥80%
	
	4
	
	
	
	

	
	4
	外墙装饰材料
	可选
	
	4
	
	
	
	

	
	5
	建筑内隔墙板
	装配式建筑必选,≥80%
	
	3.5
	
	
	
	

	
	6
	石膏装饰材料
	可选
	
	1.5
	
	
	
	

	
	7
	建筑内门窗
	可选
	
	3
	
	
	
	

	
	8
	电气照明
	可选
	
	3.5
	
	
	
	

	
	9
	卫生洁具
	可选
	
	3.5
	
	
	
	

	
	10
	其它装饰材料
（从备注内选择）
	可选
	
	3
	
	
	
	

	Q2总分
	
	
	
	
	35
	
	（填写Q2实际总得分）
	
	

	机电安装工程用材Q3
	1
	给排水管材管件阀门
	可选
	
	2
	
	
	Q3共10个二级指标，小计20 15分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他机电材料包含但不限于以下材料：其他采光系统产品、光伏发电系统、控制计量系统、辐射供暖设备及系统、蓄能材料及其装置、热交换器、风管用保温管（板）等，每项1分，最多得2分。

	
	2
	水处理设备/二次供水设备
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	3
	高低压配电柜
	可选
	
	2
	
	
	
	

	
	4
	母线槽、电线电缆
	可选
	
	2
	
	
	
	

	
	5
	充电桩
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	6
	智能电梯及传输系统
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	7
	冷热源设备、空调新风设备
	可选
	
	2
	
	
	
	

	
	8
	风机盘管、保温复核风管、防火排烟风管
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	9
	设备隔振降噪装置
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	10
	其他机电材料
（从备注内选择）
	可选
	
	2
	
	
	
	

	Q3总分
	
	
	
	
	15
	
	（填写Q3实际总得分）
	
	

	室外工程用材Q4
	1
	透水铺装材料
	可选
	
	2
	
	 
	Q7共3个二级指标，小计5分，二级指标不参评项分值计入Q5。
	其他室外材料包含但不限于以下材料：机械停车设备、雨水收集回用系统、建筑垃圾处置系统、园林用木竹材料、合成材料面层运动场地材料、渗管/渠、下沉式绿地材料、园林用石材等，每项1分，最多得2分。

	
	2
	屋面（垂直）绿化材料
	可选
	
	1
	
	
	
	

	
	3
	其他室外材料
（从备注内选择）
	可选
	
	2
	
	
	
	

	Q4总分
	
	
	
	
	5
	
	（填写Q4实际总得分）
	
	

	Q5总分
	
	不参评项总和分值
	
	
	
	
	（填写所有不参评项对应二级指标的总分值）
	项目工程内不含的二级指标。

	绿色建材应用比例P
	必选项如参评应达到80%应用比例
	
	（填写最终比例计算结果）
	计算方法：P=(Q1+Q2+Q3+Q4)/（100-Q5）*100%


注：
1 按《福州市绿色建材应用比例计算技术细则》表 3.2 的要求，分别计算4类核算指标绿色建材应用比例计算分值；
2 当某项目为多栋建筑构成，按栋的编号分别列出；
3 如有项目工程内不含的二级指标，于是否不参评中画○，并于Q5总分中统计出不参评项总和分值；
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	序号
	二级指标
	产品类别

	1
	预拌混凝土
	预拌混凝土

	2
	混凝土结构构件、钢结构构件、现代木结构用材
	预制混凝土墙、板、梁、柱、楼梯，钢结构柱、结构梁、楼梯、支撑，木结构柱、结构梁、楼梯、支撑、檩条等、蒸压加气混凝土外墙板

	3
	预拌砂浆
	水泥基预拌砂浆（湿拌砂浆、干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆和其他干混砂浆）、石膏砂浆、磷石膏抹灰砂浆、磷石膏基自流平砂浆、防腐砂浆等

	4
	砌体材料（含内外墙）
	磷石膏空心砌块、烧结类砌体材料、非烧结类砌体材料、复合保温砌体材料、陶粒混凝土砌块、陶粒加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块

	5
	防水密封材料
	改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性防水涂料、高固含量型防水涂料、刚性防水材料、建筑用硅酮结构密封胶、建筑用硅酮密封胶、中空玻璃用硅酮密封胶、中空玻璃用硅酮结构密封胶、中空玻璃用丁基热熔密封胶、建筑用聚氨酯密封胶、建筑用聚硫密封胶、建筑用硅烷封端聚醚密封胶

	6
	保温隔热材料
	岩棉制品、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（XPS）、模塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（EPS）、玻璃棉、无机保温砂浆

	7
	节能外门窗/透光幕墙
	门窗、门窗配件及型材、中空玻璃、玻璃幕墙、玻璃幕墙配件及其制品

	8
	非透光幕墙、外墙板
	建筑装饰用铝单板、建筑外墙用结构保温复合板、夹芯复合外墙板、泡沫铝板幕墙、石材幕墙

	9
	钢筋及连接件
	热轧钢筋

	10
	其他-固废再生材料
	预拌流态固化土

	11
	其他-遮阳制品
	建筑遮阳产品

	12
	其他-混凝土结构外防护材料
	成膜型和渗透型有机类防护涂料及聚合物防护涂料（液料组分）、无机水性渗透结晶型材料、外涂型钢筋阻锈剂

	13
	其他-建筑结构加固胶
	粘贴钢材用结构胶（以混凝土为基材）、粘贴纤维复合材用结构胶（以混凝土为基材）、锚固用结构胶（以混凝土为基材）、粘贴钢加固件用结构胶（以钢为基材）、粘贴碳纤维复合材用结构胶（以钢为基材）、粘贴木材用结构胶（以木材为基材）、混凝土和砌体结构构件裂缝用压注胶、干挂石材幕墙用胶粘剂

	14
	其他-工程修复材料
	水泥基修复材料（纤维混凝土、水泥基快速修补混凝土、水泥基加固灌浆料、高延性纤维增强水泥基复合材料、水泥基快速修补砂浆）、聚合物树脂基快速修补材料、聚合物灌浆料

	15
	吊顶材料
	矿物棉装饰吸声板、集成吊顶、镀锌轻钢龙骨（吊顶用）

	16
	楼地面、屋面装饰材料
	地面陶瓷砖（板）、木地板、竹集成材地板、竹材饰面木质地板、聚氯乙烯类弹性地板、橡胶类弹性地板、软木类弹性地板

	17
	室内涂料
	室内水性墙面涂料、钢结构防火涂料、饰面型防火涂料、防腐涂料

	18
	外墙装饰材料
	外墙用水性墙面涂料、无机干粉涂覆材料、反射隔热涂料

	19
	建筑内隔墙板
	隔墙条板（蒸压加气混凝土板、发泡陶瓷板、混凝土轻质条板、石膏空心条板、复合隔墙板等）、隔断材料（混凝土隔断、金属隔断、木隔断等）、镀锌轻钢龙骨（墙体用）、金属集成墙面

	20
	石膏装饰材料
	纸面石膏板

	21
	电气照明
	室内照明用LED产品、

	22
	卫生洁具
	便器、智能坐便器

	23
	其他-其他建筑装饰板
	保温一体化装饰板、泡沫铝板（室内用）、无石棉纤维增强硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板、建筑用菱镁装饰板

	24
	其他-建筑陶瓷制品
	墙面陶瓷砖（板）

	25
	其他-抗菌净化材料
	空气净化材料

	26
	其他-其他装饰材料
	壁纸、壁布、重组竹、重组木

	27
	其他-装修装饰用石材
	石材

	28
	给排水管材管件、阀门
	水嘴、塑料管材管件（聚烯烃类、聚氯乙烯（PVC）类塑料管材、管件）、不锈钢管及管件、铜管及管件、铸铁管及管件、压接式涂覆碳钢管及管件、混凝土和钢筋混凝土管材及管件、建筑用阀门

	29
	水处理设备/二次供水设备
	中水处理设备、净水设备、软化设备、二次供水设备

	30
	高低压配电柜
	高低压配电柜（板）

	31
	母线槽、电线电缆
	密集绝缘母线槽、矿物绝缘线缆、低烟无卤线缆

	32
	充电桩
	充电桩

	33
	冷热源设备、空调新风设备
	冷水机组、空气源热泵（冷热风型、冷热水型空气源热泵机组）、地源热泵、组合式空调机组、新风净化系统

	注： 因篇幅限制，“可选绿色建材”还应包括其他被列入《基本要求》但未在本表中载明其他绿色建材。
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