附件3

《预制混凝土生态框挡墙砌筑》（试行）补充定额

**一、说明**

1.本定额适用于河渠护岸、路基、堤防、库区等生态挡墙工程。

2.本定额实际使用时应结合设计图示的生态框规格按实调整砌块材料费用，人工、机械不做调整。

3.生态框挡墙基础开挖、防滑前趾基础和压顶的混凝土铺筑、土工格栅和土工布铺设、孔洞和墙后填料、植草绿化的费用均不包含在本定额内，应根据设计要求另行计算。

4.常水位以下，感潮段河流生态挡墙砌筑，人工用量乘以系数1.25。

5.本定额中带括号的材料为未计价材料，其他材料、机械价格均为含税价格。

**二、工程量计算规则**

1.预制混凝土生态框挡墙按迎水面墙体所需预制混凝土生态框面积以“m2”为单位计算。

《预制混凝土生态框护坡铺设》（试行）补充定额

**一、说明**

1.本定额适用于河渠、堤防、库区边坡，路基边坡，公园绿化等生态防护工程。

2.本定额包含场地平整压实费用，实际使用时应结合设计图示的生态框规格按实调整砌块材料费用，人工、机械不做调整。

3.生态框护坡的护脚、压顶、框架护梁等围护结构铺筑、土工布铺设、生态孔回填以及植草绿化的费用均不包含在本节定额内，应根据设计要求另行计算。

4.本定额中带括号的材料为未计价材料，其他材料、机械价格均为含税价格。

**二、工程量计算规则**

1.预制混凝土生态框护坡按设计图示铺设面积以“m2”为单位计算。